**КАП VII, IDO117**

**Модульное задание 3**

**Детальная проработка всех составляющих проекта:**

* генеральный план участка проектируемого объекта;
* поэтажные планы проектируемого объекта;
* разрезы проектируемого объекта;
* фасады проектируемого объекта;
* видовые кадры проектируемого объекта (перспективные изображения).

**Методические указания:** Дальнейшую проработку эскизов выполнять с указанием конструктивных размеров и площадей помещений проектируемого объекта.

Части эскизного проекта выполняются в несколько этапов, от частного к общему: от планов и разрезов к итоговой детализации всех особенностей фасадных решений и элементов благоустройства на участке, сохраняя принцип связи внутреннего и внешнего пространств здания; от схем функционального зонирования к разработке МАФ и др. элементов благоустройства.

На планах целесообразно тонирование цветом групп помещений в соответствии с выявленными поэтажными функциональными зонами (с учетом типа объекта).

Разрезы выполняются по наиболее характерным конструктивным элементам (лестницам, пандусам, входному узлу, пассажам, атриумам и др.).

На генеральном плане показываются план кровли, элементы благоустройства, рельеф и озеленение. Фиксируются все проезды, проходы, выявляются детали благоустройства, водные поверхности и т.д.