ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ АТТЕСТАЦИЯМ
по дисциплине CSE842 «Capstone Project»

Дисциплина: CSE842 «Capstone Project». Образовательная программа: 6B06102 «Computer Science», 4 курс, 8 семестр. Кредиты: 5 ECTS.
Инструкция: в каждом задании выберите один правильный ответ из четырёх. Каждый вариант содержит 20 вопросов; время выполнения — 30 минут. Каждый правильный ответ оценивается одинаково; ключи ответов приведены в конце документа.
1-Я ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (лекции 1–7, недели 1–7)
Вариант 1
1. Главная цель дисциплины CSE842 «Capstone Project» — это:
А) выполнить набор не связанных лабораторных работ
Б) изучить один язык программирования
В) разработать воспроизводимый прототип со сквозным сценарием и подтвердить результат тестами, демонстрацией и отчётом
Г) написать реферат по выбранной технологии
2. Какая формулировка проверяемого результата корректна?
А) приложение будет современным
Б) система должна быть удобной и быстрой
В) ни одной двойной брони на 1000 тестовых заявок при p95 ≤ 300 мс
Г) интерфейс понравится пользователям
3. Допущение в паспорте проекта — это:
А) обязательное требование заказчика
Б) результат эксперимента
В) критерий оценивания РК1
Г) утверждение, принимаемое истинным без доказательства и требующее ранней проверки
4. Основная цель анализа существующих решений:
А) увеличить объём отчёта
Б) понять, что уже решено, чем аналоги не устраивают пользователей и какие подходы доказали работоспособность
В) скопировать интерфейс конкурента
Г) выбрать название проекта
5. Веса критериев матрицы альтернатив следует согласовать:
А) только на защите
Б) после подсчёта итогов
В) не согласовывать вообще
Г) до выставления оценок альтернативам
6. Шкала TRL (Technology Readiness Level) оценивает:
А) число строк кода
Б) уровень подготовки студентов
В) стоимость лицензии
Г) зрелость технологии от идеи до эксплуатации
7. По К. Вигерсу различают уровни требований:
А) бизнес-требования, пользовательские и функциональные
Б) аппаратные, сетевые и программные
В) основные, второстепенные и лишние
Г) устные, письменные и электронные
8. Какое требование измеримо?
А) интерфейс должен быть интуитивным
Б) система должна быть быстрой
В) p95 времени ответа POST /bookings ≤ 300 мс при 50 запросах в секунду
Г) сервер должен быть мощным
9. Критерий приёмки в форме Given–When–Then описывает:
А) исходное состояние, действие и ожидаемый результат
Б) запрос, индекс и таблицу
В) риск, вероятность и влияние
Г) класс, метод и поле
10. Архитектура программной системы по Бассу, Клементсу и Казману — это:
А) набор структур из программных элементов, связей между ними и их свойств
Б) выбор цвета интерфейса
В) схема рабочего места разработчика
Г) список библиотек
11. Сценарий атрибута качества включает:
А) только диаграмму классов
Б) только название атрибута
В) источник, стимул, артефакт, среду, отклик и меру отклика
Г) только время разработки
12. Тактика архитектуры — это:
А) расписание встреч команды
Б) проектное решение, влияющее на один атрибут качества
В) стиль кода
Г) тип лицензии
13. Инвариант предметной области — это:
А) временная переменная
Б) комментарий в коде
В) правило, которое всегда должно выполняться, например брони одного прибора не пересекаются
Г) тип данных
14. Идемпотентная операция — это операция:
А) без входных данных
Б) повторный вызов которой даёт тот же результат, что и первый
В) которая всегда завершается ошибкой
Г) выполняемая только один раз в сутки
15. OpenAPI Specification — это:
А) протокол электронной почты
Б) СУБД
В) язык программирования
Г) машиночитаемый формат описания HTTP API
16. Почему рискованное техническое решение проверяют на неделе 6, а не в конце?
А) стоимость исправления растёт по мере продвижения проекта
Б) в конце нет времени на презентацию
В) эксперименты запрещены после РК1
Г) так требует компилятор
17. Независимая переменная эксперимента — это:
А) постоянный фактор
Б) то, что экспериментатор намеренно меняет
В) измеряемый результат
Г) случайная ошибка
18. Зачем выполняют прогрев перед измерениями времени?
А) чтобы нагреть процессор до рабочей температуры
Б) первые запуски медленнее из-за кэшей и инициализации
В) чтобы увеличить время
Г) прогрев не нужен
19. Валидация отвечает на вопрос:
А) быстро ли работает сборка
Б) правильно ли написан код
В) соответствует ли код стилю
Г) ту ли систему мы строим (решает ли она задачу пользователей)
20. Пирамида тестов рекомендует:
А) много модульных, меньше интеграционных и немного сквозных тестов
Б) только сквозные тесты
В) только ручные проверки
Г) одинаковое число тестов всех уровней


1-Я ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (лекции 1–7, недели 1–7)
Вариант 2
1. Сквозной сценарий — это:
А) список всех функций системы
Б) сценарий нагрузочного теста
В) порядок установки зависимостей
Г) последовательность действий пользователя, проходящая через несколько подсистем и дающая ценный результат
2. Ограничения проекта — это:
А) условия, которые команда не может изменить: срок, бюджет, законы, состав команды
Б) ошибки в коде
В) функции, исключённые из проекта
Г) предположения, которые ещё нужно проверить
3. Какой артефакт сдаётся на первой неделе курса?
А) протокол испытаний
Б) технический отчёт
В) паспорт проекта
Г) журнал дефектов
4. Взвешенная оценка альтернативы в матрице решений вычисляется как:
А) максимальная оценка по одному критерию
Б) сумма произведений весов критериев на оценки альтернативы
В) число критериев, где альтернатива лучшая
Г) среднее арифметическое оценок без весов
5. Анализ чувствительности показывает:
А) чувствительность датчиков
Б) меняется ли лучшая альтернатива при разумном изменении весов или оценок
В) число пользователей системы
Г) скорость работы сервера
6. Приоритет риска обычно оценивают как:
А) произведение вероятности на влияние
Б) число участников команды
В) разность бюджетов
Г) сумму сроков проекта
7. Нефункциональное требование описывает:
А) насколько хорошо система выполняет функции: производительность, надёжность, безопасность, удобство
Б) что делает система
В) кто заказчик
Г) какие ошибки найдены
8. Метод MoSCoW используется для:
А) приоритизации требований
Б) проектирования базы данных
В) выбора лицензии
Г) тестирования производительности
9. Базовая линия требований — это:
А) число требований Must
Б) согласованная версия требований, изменяемая только через запрос на изменение
В) список багов
Г) первая строка документа
10. Архитектурные драйверы — это:
А) драйверы устройств
Б) разработчики-архитекторы
В) программы установки
Г) требования, которые сильнее всего влияют на архитектуру
11. Для команды до четырёх человек с одним сквозным сценарием обычно оптимален стиль:
А) сотня микросервисов
Б) мейнфрейм
В) одноранговая сеть без сервера
Г) модульный монолит
12. Модель C4 включает уровни:
А) данные, логика, интерфейс, хранилище
Б) контекст, контейнеры, компоненты, код
В) требования, тесты, отчёт, защита
Г) клиент, сервер, сеть, диск
13. Зачем проверка пересечения и вставка брони выполняются в одной транзакции?
А) чтобы уменьшить размер БД
Б) чтобы обойти индекс
В) чтобы исключить состояние гонки при одновременных запросах
Г) чтобы ускорить вёрстку
14. Какой код ответа HTTP соответствует конфликту бизнес-правила «слот занят»?
А) 200
Б) 409
В) 500
Г) 301
15. Обратно совместимым изменением контракта является:
А) изменение типа поля
Б) переименование поля
В) удаление поля
Г) добавление необязательного поля в ответ
16. Критерий успеха эксперимента следует определить:
А) до запуска эксперимента
Б) не определять
В) после получения результатов
Г) на защите
17. 95-й перцентиль времени ответа — это:
А) максимальное время
Б) среднее время
В) 5% от среднего
Г) значение, которое не превышают 95% измерений
18. Верификация отвечает на вопрос:
А) ту ли систему мы строим
Б) кто будет пользователем
В) правильно ли мы строим систему (соответствует ли она спецификации)
Г) сколько стоит система
19. В V-модели спецификации требований соответствует уровень:
А) рецензирования кода
Б) модульного тестирования
В) системного тестирования
Г) установки ПО
20. Анализ граничных значений для длительности брони 1–240 мин предполагает тесты со значениями:
А) только 120
Б) 100 и 200
В) 0, 1, 240, 241
Г) 1000 и 2000


2-Я ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (лекции 8–15, недели 8–15)
Вариант 1
1. Рубежный контроль РК1 по своей роли аналогичен обзору NASA:
А) обзору передачи системы в эксплуатацию
Б) аудиту бухгалтерии
В) приёмке оборудования
Г) PDR — предварительному обзору проекта
2. Модератор формального обзора:
А) пишет весь код
Б) только задаёт вопросы
В) планирует обзор, следит за регламентом и фиксирует решение
Г) не участвует в обзоре
3. Заголовок-утверждение слайда — это:
А) заголовок, формулирующий вывод слайда
Б) подпись автора
В) название раздела вроде «Архитектура»
Г) номер слайда
4. Вертикальный срез — это:
А) минимальная функциональность через все слои архитектуры от интерфейса до БД
Б) набор стилей CSS
В) один слой системы целиком
Г) диаграмма классов
5. Где следует хранить пароли и токены доступа?
А) в сообщениях коммитов
Б) в README
В) в переменных окружения или менеджере секретов, но не в репозитории
Г) в коде в открытом виде
6. Самый высокий балл среди текущих заданий имеет неделя:
А) 1 — паспорт (2 балла)
Б) 3 — требования (3 балла)
В) 7 — план (2 балла)
Г) 10 — интеграция подсистем (5 баллов)
7. Повторять запрос при временной ошибке безопасно только для:
А) любых операций
Б) всех POST-запросов
В) операций оплаты без ключа
Г) идемпотентных операций
8. Дымовой (smoke) тест — это:
А) нагрузочный тест на сутки
Б) короткая проверка, что собранная система запускается и основной сценарий проходит
В) ручной обзор кода
Г) тест пожарной сигнализации
9. Сбой (failure) — это:
А) комментарий в коде
Б) неверная строка кода
В) наблюдаемое отклонение поведения системы от ожидаемого
Г) ошибка программиста в рассуждении
10. Схема Arrange–Act–Assert описывает:
А) процесс найма
Б) структуру теста: подготовка, действие, проверка
В) формат отчёта
Г) порядок интеграции
11. Первое правило диагностики дефекта:
А) перезагрузить сервер без анализа
Б) удалить тест
В) переписать модуль
Г) воспроизвести его
12. Серьёзность дефекта отличается от приоритета тем, что:
А) это синонимы
Б) серьёзность описывает влияние на систему, приоритет — срочность исправления
В) серьёзность определяет пользователь
Г) приоритет всегда выше
13. Сколько проверок примерно требует git bisect для 100 коммитов?
А) около 7
Б) около 100
В) 1
Г) около 50
14. Какая характеристика появилась в ISO/IEC 25010:2023 по сравнению с редакцией 2011 года?
А) сопровождаемость
Б) безопасность эксплуатации (safety)
В) функциональная пригодность
Г) надёжность
15. Шкала SUS используется для оценки:
А) воспринимаемого удобства использования (0–100)
Б) покрытия тестами
В) размера кода
Г) скорости сети
16. Технический отчёт отличается от эссе тем, что:
А) рассчитан на выборочное чтение и строится на фактах и данных
Б) не имеет структуры
В) рассчитан на чтение подряд и мнения автора
Г) не содержит таблиц
17. Каждый рисунок отчёта должен иметь:
А) только водяной знак
Б) автора рисунка
В) номер, подпись и ссылку в тексте с выводом
Г) только цветную рамку
18. Что нужно указать об использовании генеративного ИИ?
А) только стоимость подписки
Б) только название компании
В) ничего
Г) какие инструменты, для каких задач и как проверялись результаты
19. Наибольший вес среди критериев РК2 имеет:
А) оформление слайдов
Б) работоспособность прототипа и интеграция подсистем (12 баллов)
В) аргументация (6 баллов)
Г) подтверждённый вклад (4 балла)
20. Аннотированный тег Git создаётся командой:
А) git commit v1.0
Б) git push --force
В) git tag -a v1.0 -m "сообщение"
Г) git branch v1.0


2-Я ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (лекции 8–15, недели 8–15)
Вариант 2
1. Формальный обзор оценивает:
А) продукт и проектные решения, а не людей
Б) только оформление слайдов
В) только число страниц
Г) личные качества студентов
2. Критическое замечание обзора означает, что:
А) оно относится только к шрифтам
Б) это опечатка
В) можно не исправлять
Г) без его устранения нельзя переходить к реализации
3. Эволюционный прототип отличается от одноразового тем, что:
А) не содержит кода
Б) создаётся только на бумаге
В) постепенно развивается в итоговую систему
Г) выбрасывается после проверки
4. Почему SQL-запросы должны использовать параметры, а не подстановку строк?
А) это защищает от SQL-инъекций
Б) параметры не нужны
В) так требует Git
Г) это быстрее компилируется
5. Зачем фиксировать версии зависимостей?
А) чтобы увеличить размер репозитория
Б) фиксировать не нужно
В) чтобы прототип запускался одинаково на неделе 9 и на защите
Г) чтобы ускорить интернет
6. Почему у синхронного вызова внешней подсистемы обязателен тайм-аут?
А) тайм-аут шифрует данные
Б) так требует HTML
В) тайм-аут ускоряет сеть
Г) без него зависание одной подсистемы останавливает другие
7. Интеграционный тест проверяет:
А) взаимодействие двух и более подсистем через реальные интерфейсы
Б) одну функцию изолированно
В) орфографию
Г) интерфейс на макете
8. По Амманну и Оффутту дефект (fault) — это:
А) отчёт тестировщика
Б) неверный фрагмент кода
В) ошибка человека
Г) наблюдаемое отклонение поведения
9. Условие Revealability модели RIPR требует, чтобы:
А) тест достиг дефекта
Б) тест был быстрым
В) тест был написан до кода
Г) оракул теста проверял именно тот выход, где проявилось отклонение
10. Имитация (mock) отличается от заглушки тем, что:
А) заменяет пользователя
Б) не используется в тестах
В) проверяет, как её вызывали
Г) возвращает случайные данные
11. Минимальный воспроизводящий пример нужен, чтобы:
А) увеличить объём отчёта
Б) сузить область поиска причины и получить тест на дефект
В) ускорить сеть
Г) скрыть дефект
12. git bisect используется для:
А) удаления истории
Б) бинарного поиска коммита, внёсшего дефект
В) слияния веток
Г) создания тегов
13. Модель качества ISO/IEC 25010:2023 содержит:
А) три характеристики
Б) девять характеристик качества продукта
В) одну характеристику
Г) двадцать пять характеристик
14. Доступность системы вычисляется как:
А) 1 / MTBF
Б) MTTR / MTBF
В) MTBF + MTTR
Г) MTBF / (MTBF + MTTR)
15. Цикломатическая сложность функции характеризует:
А) число строк комментариев
Б) время компиляции
В) размер файла в байтах
Г) число независимых путей выполнения
16. Аннотация технического отчёта содержит:
А) оглавление
Б) проблему, решение, главные результаты с числами и значение
В) благодарности
Г) список литературы
17. Выводы отчёта должны:
А) опираться на результаты отчёта и, как правило, содержать числа
Б) быть без ссылок на разделы
В) содержать новую информацию
Г) повторять введение
18. Сколько баллов составляет РК2 по силлабусу?
А) 20
Б) 10
В) 40
Г) 60
19. Семантическое версионирование MAJOR.MINOR.PATCH увеличивает MAJOR при:
А) исправлении опечатки
Б) добавлении теста
В) несовместимых изменениях интерфейса
Г) изменении цвета кнопки
20. Заморозка кода перед релизом означает:
А) в последние дни вносятся только проверенные исправления, без новых функций
Б) репозиторий удаляется
В) сервер выключается
Г) код переводится в PDF


КЛЮЧИ ОТВЕТОВ
Таблица 1 — Ключи ответов к 1-й аттестации
	№
	В-1
	В-2
	№
	В-1
	В-2

	1
	В
	Г
	11
	В
	Г

	2
	В
	А
	12
	Б
	Б

	3
	Г
	В
	13
	В
	В

	4
	Б
	Б
	14
	Б
	Б

	5
	Г
	Б
	15
	Г
	Г

	6
	Г
	А
	16
	А
	А

	7
	А
	А
	17
	Б
	Г

	8
	В
	А
	18
	Б
	В

	9
	А
	Б
	19
	Г
	В

	10
	А
	Г
	20
	А
	В



Таблица 2 — Ключи ответов к 2-й аттестации
	№
	В-1
	В-2
	№
	В-1
	В-2

	1
	Г
	А
	11
	Г
	Б

	2
	В
	Г
	12
	Б
	Б

	3
	А
	В
	13
	А
	Б

	4
	А
	А
	14
	Б
	Г

	5
	В
	В
	15
	А
	Г

	6
	Г
	Г
	16
	А
	Б

	7
	Г
	А
	17
	В
	А

	8
	Б
	Б
	18
	Г
	В

	9
	В
	Г
	19
	Б
	В

	10
	Б
	В
	20
	В
	А



Перевод доли правильных ответов в баллы и итоговую оценку выполняется по правилам университета и порядку, утверждённому в силлабусе.

